**Числовые значения предельного (максимального) уровня удельного расхода условного топлива (УРУТ) для целей подачи ценовых заявок на продажу электрической энергии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип установки** | **Группа1** | **Предельный (максимальный) уровень УРУТ, г.у.т./кВтч** |
| **газ** | **не газ (уголь и др.5)** |
| **«лето»4** | **«зима»4** | **«лето»4** | **«зима»4** |
| ПСУ2 | T <50 | 612 | 485 | 670 | 646 |
| T >=50,<100 | 518 | 433 | 560 | 457  |
| T >=100 | 488 | 487 |
| К <50 | 552 | 592 |
| К >=50,<500 | 406  | 475 |
| К >=500 | 348  | 431 |
| ГТУ3 | ГТУ | 411 |   |
| ПГУ | ПГУ | 295 |   |

1К турбинам группы К относятся конденсационные турбины (К, КТ), группы Т – теплофикационные (Т, ПТ, Р, П, ТР, ПТР, ПР).

2В том числе ПГУ с дожигающим устройством.

3За исключением газовых турбин в составе ПГУ.

4Периоды определяются исходя из информации о наличии решения уполномоченных органов о начале или завершении отопительного периода, предоставленной поставщиком (производителем). В случае отсутствия соответствующей информации к периоду «лето» относятся месяцы с мая по сентябрь, периоду «зима» - с октября по апрель.

5Мазут, дизельное топливо, торф, керосин, смесь.

Утверждены на заседании Наблюдательного совета при Ассоциации «НП Совет рынка» 27.03.2024